扩展思考练习：“给二层交换机配置管理ip地址和网关”

作用：
管理ip地址：
给交换机配置管理ip地址，就是给管理vlan配置ip地址，该地址可用于远程连接交换机，交换机的管理vlan默认为交换机出厂自带的vlan 1，给vlan 1配置ip地址，就等于配置管理ip地址，管理vlan并非固定为vlan 1，管理vlan可以进行更改
网关：
二层交换机的网关用于跨网段的远程连接，当远程连接终端与交换机处于不同网段时，就需要使用到交换机的所配置的默认网关进行连接

配置代码：
#interface vlan 1
#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0	//配置管理ip地址
#no shutdown
#ip default-gateway 192.168.1.254		//配置默认网关

实验： 
拓扑图：
[image: ]
配置接口ip，保障基本连通性，对交换机进行配置：
#username skills39 password Skills39	//配置登陆用户与密码
[bookmark: _GoBack]#lin vty 0 4	
#login local	
#transport input telnet	//开启telnet服务
#enable password Skills39	//配置特权模式密码（不配置无法进行telnet）

效果：
同网段访问：
[image: ]
不同网段访问：
[image: ]
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